	ZAŁĄCZNIK NR 7- Zestawienie studni rewizyjnych
Zestawienie studni rewizyjnych 
ul. Kręta – Zacisze (S12 do S21) przeznaczonych do remontu

	Lp.
	Nr studni
	Średnica
	Położenie
	Uwagi

	1
	S12
	1000
zwężka betonowa
	Ulica
	Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], stopnie do poprawy

	2
	S13
	1000
zwężka betonowa
	Teren zielony
	Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], brak stopni

	3
	S14
	1000
zwężka betonowa
	Teren zielony
	Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], brak stopni, komin ok. 60[cm]

	4
	S15
	1200
zwężka betonowa
	Droga gruntowa, dojazd do garażu
	Komin 54cm, właz 40t, komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], brak stopni

	5
	S16
	1200
zwężka betonowa
	Teren zielony
	Brak stopni, komora murowana ok. 1,6x1,6[m]

	6
	S17
	1200
zwężka betonowa
	Teren zielony
	Betonowy grzybek, brak stopni, komora murowana ok. 1,6x1,6[m]

	7
	S18
	1200
zwężka betonowa
	Droga gruntowa
	Brak stopni, 
komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m]

	8
	S19
	płyta nastudzienna
	Droga gruntowa
	Właz 40t, 
komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m]

	9
	S20
	1200
zwężka betonowa
	Zieleniec
	Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m]

	10
	S20a
	1200
zwężka betonowa
	Zieleniec
	Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], betonowy grzybek

	11
	S21
	1000
płyta nastudzienna
	Ulica
	Właz 40t



